; FTDIBUS.INF
; Copyright (c) 2000-2009 FTDI Ltd.
;
; USB serial converter driver installation for Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 (x86 and x64).
;
; Modified for Draeger    
; Rev 1.1    29.Mai.2009   GM   Originated
;

[Version]
Signature="$Windows NT$"
DriverPackageType=PlugAndPlay
DriverPackageDisplayName=%DESC%
Class=USB
ClassGUID={36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Provider=%FTDI%
CatalogFile=ftdibus.cat
DriverVer=02/17/2009,2.04.16

[SourceDisksNames]
1=%DriversDisk%,,,

[SourceDisksFiles]
ftdibus.sys = 1,i386
ftbusui.dll = 1,i386
ftd2xx.dll = 1,i386
FTLang.Dll = 1,i386

[SourceDisksFiles.amd64]
ftdibus.sys = 1,amd64
ftbusui.dll = 1,amd64
ftd2xx64.dll = 1,amd64
ftd2xx.dll = 1,i386
FTLang.Dll = 1,amd64

[DestinationDirs]
FtdiBus.NT.Copy = 10,system32\drivers
FtdiBus.NT.Copy2 = 10,system32
FtdiBus.NTamd64.Copy = 10,system32\drivers
FtdiBus.NTamd64.Copy2 = 10,system32
FtdiBus.NTamd64.Copy3 = 10,syswow64


[Manufacturer]
%Ftdi%=FtdiHw,NTamd64

[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_02
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_03
%USB\VID_0403&PID_BEC8.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_BEC8
%USB\VID_0403&PID_BEC9.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_BEC9
%USB\VID_0403&PID_BECA.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_BECA
%USB\VID_0403&PID_BECB.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_BECB
%USB\VID_0891&PID_BEC8.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BEC8
%USB\VID_0891&PID_BEC9.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BEC9
%USB\VID_0891&PID_BECA.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BECA
%USB\VID_0891&PID_BECB.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BECB
%USB\VID_0891&PID_BECC.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BECC
%USB\VID_0891&PID_BECD.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BECD
%USB\VID_0891&PID_BECE.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BECE
%USB\VID_0891&PID_BECF.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_BECF
%USB\VID_0891&PID_ABC0.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC0
%USB\VID_0891&PID_ABC1.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC1
%USB\VID_0891&PID_ABC2.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC2
%USB\VID_0891&PID_ABC3.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC3
%USB\VID_0891&PID_ABC4.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC4
%USB\VID_0891&PID_ABC5.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC5
%USB\VID_0891&PID_ABC6.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC6
%USB\VID_0891&PID_ABC7.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC7
%USB\VID_0891&PID_ABC8.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC8
%USB\VID_0891&PID_ABC9.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABC9
%USB\VID_0891&PID_ABCA.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABCA
%USB\VID_0891&PID_ABCB.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABCB
%USB\VID_0891&PID_ABCC.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABCC
%USB\VID_0891&PID_ABCD.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABCD
%USB\VID_0891&PID_ABCE.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABCE
%USB\VID_0891&PID_ABCF.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0891&PID_ABCF

[FtdiHw.NTamd64]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_02
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_03
%USB\VID_0403&PID_BEC8.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_BEC8
%USB\VID_0403&PID_BEC9.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_BEC9
%USB\VID_0403&PID_BECA.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_BECA
%USB\VID_0403&PID_BECB.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_BECB
%USB\VID_0891&PID_BEC8.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BEC8
%USB\VID_0891&PID_BEC9.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BEC9
%USB\VID_0891&PID_BECA.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BECA
%USB\VID_0891&PID_BECB.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BECB
%USB\VID_0891&PID_BECC.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BECC
%USB\VID_0891&PID_BECD.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BECD
%USB\VID_0891&PID_BECE.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BECE
%USB\VID_0891&PID_BECF.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_BECF
%USB\VID_0891&PID_ABC0.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC0
%USB\VID_0891&PID_ABC1.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC1
%USB\VID_0891&PID_ABC2.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC2
%USB\VID_0891&PID_ABC3.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC3
%USB\VID_0891&PID_ABC4.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC4
%USB\VID_0891&PID_ABC5.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC5
%USB\VID_0891&PID_ABC6.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC6
%USB\VID_0891&PID_ABC7.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC7
%USB\VID_0891&PID_ABC8.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC8
%USB\VID_0891&PID_ABC9.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABC9
%USB\VID_0891&PID_ABCA.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABCA
%USB\VID_0891&PID_ABCB.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABCB
%USB\VID_0891&PID_ABCC.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABCC
%USB\VID_0891&PID_ABCD.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABCD
%USB\VID_0891&PID_ABCE.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABCE
%USB\VID_0891&PID_ABCF.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0891&PID_ABCF

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*

[FtdiBus.NT]
CopyFiles=FtdiBus.NT.Copy,FtdiBus.NT.Copy2
AddReg=FtdiBus.NT.AddReg

[FtdiBus.NTamd64]
CopyFiles=FtdiBus.NTamd64.Copy,FtdiBus.NTamd64.Copy2,FtdiBus.NTamd64.Copy3
AddReg=FtdiBus.NT.AddReg

[FtdiBus.NT.Services]
AddService = FTDIBUS, 0x00000002, FtdiBus.NT.AddService

[FtdiBus.NTamd64.Services]
AddService = FTDIBUS, 0x00000002, FtdiBus.NT.AddService

[FtdiBus.NT.AddService]
DisplayName = %SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\system32\drivers\ftdibus.sys
LoadOrderGroup = Base
AddReg = FtdiBus.NT.AddService.AddReg

[FtdiBus.NT.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,ftdibus.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"ftbusui.dll,FTBUSUIPropPageProvider"

[FtdiBus.NT.AddService.AddReg]
;HKR,Parameters,"LocIds",1,31,00,00,00,32,00,00,00,00
;HKR,Parameters,"RetryResetCount",0x10001,50


[FtdiBus.NT.Copy]
ftdibus.sys

[FtdiBus.NT.Copy2]
ftbusui.dll
ftd2xx.dll
FTLang.dll

[FtdiBus.NTamd64.Copy]
ftdibus.sys

[FtdiBus.NTamd64.Copy2]
ftbusui.dll
ftd2xx.dll,ftd2xx64.dll
FTLang.dll

[FtdiBus.NTamd64.Copy3]
ftd2xx.dll

[Strings]
Ftdi="FTDI"
DESC="CDM Driver Package"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc="USB Serial Converter C"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc="USB Serial Converter D"
USB\VID_0403&PID_BEC8.DeviceDesc="Draeger Test-it 6100"
USB\VID_0403&PID_BEC9.DeviceDesc="Draeger Testor 3100"
USB\VID_0403&PID_BECA.DeviceDesc="Draeger Mobile Printer"
USB\VID_0403&PID_BECB.DeviceDesc="Draeger A7510"
USB\VID_0891&PID_BEC8.DeviceDesc="Draeger Test-it 6100"
USB\VID_0891&PID_BEC9.DeviceDesc="Draeger Testor 3100"
USB\VID_0891&PID_BECA.DeviceDesc="Draeger Mobile Printer"
USB\VID_0891&PID_BECB.DeviceDesc="Draeger A7510"
USB\VID_0891&PID_BECC.DeviceDesc="Draeger Quaestor 3100"
USB\VID_0891&PID_BECD.DeviceDesc="Draeger Data Interface USB-3mm5"
USB\VID_0891&PID_BECE.DeviceDesc="Draeger PIR 7000 USB-PC-Adapter"
USB\VID_0891&PID_BECF.DeviceDesc="REGARD Interface Card"
USB\VID_0891&PID_ABC0.DeviceDesc="Draeger Device 4"
USB\VID_0891&PID_ABC1.DeviceDesc="Draeger Device 5"
USB\VID_0891&PID_ABC2.DeviceDesc="Draeger Device 6"
USB\VID_0891&PID_ABC3.DeviceDesc="Draeger Device 7"
USB\VID_0891&PID_ABC4.DeviceDesc="Draeger Device 8"
USB\VID_0891&PID_ABC5.DeviceDesc="Draeger Device 9"
USB\VID_0891&PID_ABC6.DeviceDesc="Draeger Device 10"
USB\VID_0891&PID_ABC7.DeviceDesc="Draeger Device 11"
USB\VID_0891&PID_ABC8.DeviceDesc="Draeger Device 12"
USB\VID_0891&PID_ABC9.DeviceDesc="Draeger Device 13"
USB\VID_0891&PID_ABCA.DeviceDesc="Draeger Device 14"
USB\VID_0891&PID_ABCB.DeviceDesc="Draeger Device 15"
USB\VID_0891&PID_ABCC.DeviceDesc="Draeger Device 16"
USB\VID_0891&PID_ABCD.DeviceDesc="Draeger Device 17"
USB\VID_0891&PID_ABCE.DeviceDesc="Draeger Device 18"
USB\VID_0891&PID_ABCF.DeviceDesc="Draeger Device 19"
SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
ClassName="USB"
